**Эксплуатация:**

- закрыть клапан (провернуть шток с нажатием по часовой стрелке);

- накачивать фигуры на ровной, очищенной от острых предметов площадке;

- степень накачивания определяется по разглаживанию основных, больших складок;

- при использовании фигур под открытым солнцем, так как давление возрастает при нагреве необходимо по мере надобности стравливать воздух (нажатием на шток клапана) до рабочего давления;

- при понижении температуры воздуха давление в фигурах будет уменьшаться, необходимо их накачать еще;

- при перемещении фигур избегать их механическому повреждению;

- избегать попаданию на фигуры растворителей, таких как ацетон, этилацетат и красок на их основе.

**Запрещено:**

**-** использовать фигуры в недокачаном или перекачанном состоянии;

- допускать их механические повреждения;

- сильно перегревать на солнце и других источниках тепла;

- сворачивать фигуры в грязном виде (песок и прочий мусор будет повреждать ткань).

**Ремонт:**

- качественный ремонт: возможно, провести только в мастерской (по ремонту лодок);

- временный ремонт: поврежденное место обезжирить (ацетон, этилацетат), нанести клей на фигуру и на латку (десмокол, либо любой полиуретановый), дать высохнуть – 10минут при 20°С, нагреть склеиваемые поверхности до 40-50°С, наложить латку на поврежденную поверхность и усилием сжать до полного остывания;

- при повреждении клапана, защиты клапана либо кольца фиксации заменить из ремкомплекта.